仕　　様　　書

１　この仕様書は、

小豆警察署坂手駐在所

に設置する庁舎警戒用カメラに関し適用するものである。

２　品名

庁舎警戒用カメラ　１セット（配線・取付け工事費等込み）

　　　１セット　・AHDデジタルレコーダー １ ・液晶モニター 1

・AHDドーム型カメラ　１

・AHD防水暗視カメラ　２

３　規格（下記同等以上とする。）

1. AHDデジタルレコーダー

・　ハードディスクの容量は２TB以上

・　画像入力端子はAHDで４系統以上

・　２MP（200万画素）相当の画質で、カメラ１台あたり毎秒５フレームで20日以上録画できること

・　単画面、４分割、自動切換え機能があること

・　パスワード設定等により録画、再生を制限できること

・　録画映像をUSBメモリー等に複写できること。

・　ハードディスク異常時はブザー音で報知できること

・　ライブ映像、録画再生映像のデジタルズーム機能を有すること

1. 液晶モニター

　　・　HDMIとVGAケーブル両方に対応すること

1. AHDドーム型カメラ

　・撮像素子　２メガピクセルCMOSセンサー

　・有効画素数　200万画素以上

　・ワイドダイナミックレンジ機能を有すること

　・AHD映像出力を有すること

1. AHD防水暗視カメラ

・　撮像素子　　２メガピクセルCMOSセンサー

* 有効画素数　200万画素以上

・　照度０ルクスの暗闇でも撮影できる赤外線照明内蔵型で赤外線の照射距離は、20m以上であること

・　屋外で使用するためIP67以上であること

・　ワイドダイナミックレンジ、フレッカレス機能を搭載し、昼間はカラー画像で、夜間は暗視画像で撮影できること

* AHD映像出力を有すること
1. 機器共通事項

・　すべての機器はAC100V（50/60Hz）で動作すること（電源アダプタの使用は可とする。）

　　・　24時間365日良好な状態で継続して運用できること

４　設置

 配線・取付け工事費等込み

※　電源工事及びデジタルレコーダ・カメラ間の配線機器設置場所等は、担当者と協議し設置すること

５　補償事項

将来にわたってメンテナンス受けられる製品であり、通常の使用において１年以内に故障又は使用不能となった場合は、業者の責任において修理又は良品と交換するものとする。

６　補修関係

　　メーカーから修理期間中に無償で代替機を貸し出しできること

　　軽微な故障において国内で修理できること

７　配線等

　　必要な電線及び入線作業を見積に含めること

８　提出資料

　　機能・諸元証明書

※　機能等を有することの証明書（カタログ等を添付すること）

９　参考品番

　　・AHDデジタルレコーダー（4ch スタンドアローンAHD2.0　2TB DVR）

　　・AHDドーム型カメラ（NSC-AHD930-F）

　　・AHD防水暗視カメラ（NSC-AHD941-F）

　　・液晶モニター

10　補足

　　見積書の宛名は「香川県警察本部長　岡本慎一郎」とする。